**«НОГАЙ» КУНАКХАНӘСЕНДӘ ЭЛЕКТР**

**ҖИҺАЗЛАРЫН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** Кунак отельдәге электр җиһазларын куллану кагыйдәләрен үтәргә тиеш. Кунакханәдә куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен кунакка:   * ватык булган электр җиһаз-ларыннан файдалану; * җимерек розеткалардан, тузган электрүткәргечләрдән куллану; * электр җиһазлары янына балаларны якын китерү; * кунакханә номерыннан чы-гып киткәндә электр җиһазларын кабызылган килеш калдыру (суыткыч, мини бар һәм   220Vлы розеткалардан кала);   * үтүкләү өчен җайлашты-рылмаган урында үтүк куллану; * юеш куллар яки дым-   лы салфетка белән розеткага вилканы кертү һәм/яки эшләп торган электр җиһазларыннан куллану;   * электр челтәреннән вил-каны чыбыгыннан тартып чыгару; * киемнәрне электр җиһаз-ларында киптерү тыела.  1. Электр җиһазларыннан тиешенчә генә файдаланыгыз. 2. Электр җайланмаларын челтәргә тоташтыру тәртибен саклагыз: шнурны башта җиһазга тоташтырыгыз, аннары соң гына электр челтәренә. Челтәрдән аеру киресенчә башкарыла. 3. Электр җиһазларын үз белдегегез белән төзәтергә алынмагыз. 4. Эшләп торган электр җиһазларын караучысыз калдырмагыз. 5. Кунакханәнең барлык номерлары электр белән тәэмин итүнең энергияне саклап тоту системасы белән җиһазландырылган. Номердан чыкканда карта-ачкычны карта кабул итү җайланмасыннан алыгыз. Номердагы барлык электр белән тәэмин итү 15 секундтан соң автоматик рәвештә сүнә (мини бар, суыткыч һәм 220 Vлы ро|зеткалардан кала). Карта кабул итү җайланмасына чит предметлар, шул исәптән пластик банк карталарын кую тыела, чөнки ул картагызны магнитсызландыра, карта кабул итү җайланмасын вата һәм электр энергиясен өзә. 6. Номерларда озынайткыч-лар, берничә электр приборын бер розеткага кушу җайланмасын, башка электр җиһазларын, шул исәптән җылыткыч җиһазларын (электр чәйнеге, су кайнаткыч, үтүк һ.б.) куллану тыела. Алар номерның стандарт җиһазларына кергән яки кунакханә хезмәткәрләре тарафыннан бирелгән булса гына файдаланырга ярый. Кухня зоналары булган номерларда розеткага бер үк вакытта бары тик бер генә электр җиһазын (микродулкынлы мич, электр плитәсе, электр чәйниге һ.б.) тоташтырырга рөхсәт ителә. Электр плитәсенең никадәр җылынган булуын уч төбе белән тикшереп карау шулай ук тыела. 7. Кабызылган торшерлар һәм өстәл лампаларының өстен яна торган материал белән капларга ярамый. 8. Электр җиһазларын ти-ешенчә генә файдаланырга. Аларны кулланганнан соң электр челтәреннән аерып куегыз. 9. Теге яки бу җиһаз ватык булса, аның турында шунда ук кабул итү һәм урнаштыру хезмәткәрләренә җиткерегез:эчке номер: 500, 501 яки шәһәр номеры буенча: +7 (843) 294 7000. 10. Электр җиһазының яну-ын күрсәгез, әгәр дә ул сезнең тормышыгызга һәм сәламәтлегегезгә куркыныч янамаса, аны электр тогыннан алыгыз. Шуннан соң тиз генә номердан чыгып, кунакханә хезмәткәрләренә хәбәр итегез. Электр җиһазлары өстенә су коймагыз. |  |